# 1 数据列表

## 产品参数

|  |  |
| --- | --- |
| **技术信息** | 技术指标 |
| **尺寸规格** |  | Com-Express Type 10嵌入式主板（85mm\*55mm）  |
| **处理器** | Intel® Baytrail J1900CPU详细参数请访问：https://ark.intel.com/zh-cn/ |
| **内存** | Onboard 2GB/4GB DDR3L |
| **显示** | 1x DDI1x 18/24bit Dual channel LVDS |
| **网络** | 1x RJ45 10/100/1000Mb/s Intel I210 Ethernet |
| **硬盘** | Onboard 128GB SSD1x SATA |
| **Pcie** | 3x PCIe |
| **USB** | 1x USB3.0 5x USB2.0 |
| **串口** | 2x TTL UART |
| **GPIO** | 8 GPIO |
| **音频** | HDA Audio |
| **电源** | 输入电压： +12V |
| **Temperature** | Operating -40°C to +60, |
| **支持系统** | Win7, Win8, Win8.1, Win10,WES7, WES8, Linux,VxWorks |
| **其他** | **看门狗；来电开机；定时开机；无盘；状态灯接口；触发开关** |